Технический лист для бытовых холодильников-морозильников в соответствии с требованиями СТБ 2475 – 2016

|  |  |
| --- | --- |
| Торговая марка | SMEG |
| Модель | C3180FP |
| Категория модели холодильного оборудования | Холодильник -морозильник |
| Класс энергетической эффективности | А+ |
| Потребление энергии «XYZ» кВт·ч/год, основанное на результатах стандартного испытания, проводимого в течение 24 ч | 309 кВт·ч/год |
| Объем камеры охлаждения (полезный объем всех отделений, которые не маркируются «звездочками») | 228 л |
| Объем морозильного отделения (полезный объем всех отделений для хранения замороженных пищевых продуктов, которые маркируются «звездочками») | 75 л |
| Количество «звездочек» отделения для хранения замороженных пищевых продуктов | 4 |
| Морозильное отделение | без инееобразования |
| Значение безопасного отключения энергии | 20 ч |
| Замораживающая способность | 4 кг/сутки |
| W [климатический класс]. Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от «X» [нижняя температура] ° C до «X» [верхняя температура] ° C | W=SN-N-ST-T, X=10°C до Х=43°C |
| Корректированный уровень звуковой мощности | 36 дБ |
| Установка | Встроенный прибор |