Технический лист для бытовых холодильников-морозильников в соответствии с требованиями СТБ 2475 – 2016

|  |  |
| --- | --- |
| Торговая марка | SMEG |
| Наименование модели  | C7280NEP1 |
| Категория модели холодильного оборудования | Холодильник - морозильник |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Энергопотребление «XYZ» кВтч в год на основе стандартных результатов испытаний в течение 24 часов. Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как используется прибор, и где он находится | 291 кВт/год |
| Полезный объем зоны свежести | 192 л |
| Объем морозильного отделения | 61 л |
| Количество "звезд" морозильной камеры | 4 |
| Время автономного хранения без эл. питания «X» ч | 20 ч |
| Морозильная мощность | 4 кг/сутки |
| Класс климата: W [климатический класс]. Этот прибор предназначен дляиспользования при температуре окружающей среды между «X» [самая низкаятемпература] ° C и «X» [самая высокая температура] ° C | W=SN-N-ST-T, X=10°C, Y=43°C |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Установка | Встраиваемый |