Технический лист для бытовых холодильников-морозильников в соответствии с требованиями СТБ 2475 – 2016

|  |  |
| --- | --- |
| Торговая марка | SMEG |
| Модель | C7280NLD2P1 |
| Категория модели холодильного оборудования | Холодильник - морозильник |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Энергопотребление «XYZ» кВт·ч/год в год на основе стандартных результатов испытаний в течение 24 часов. Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как используется прибор, и где он находится | 228 кВт·ч/год |
| Полезный объем зоны свежести | 192 л |
| Объем морозильного отделения | 61 л |
| Количество "звезд" морозильной камеры | 4 |
| «Без мороза» (система No-Frost) | Только морозильное отделение |
| Время автономного хранения без эл. питания «X» ч | 21 ч |
| Морозильная мощность | 10 кг/сутки |
| Класс климата: W [климатический класс]. Этот прибор предназначен для  использования при температуре окружающей среды между «X» [самая низкая  температура] ° C и «X» [самая высокая температура] ° C | W=SN-N-ST-T, X=10°C, Y=43°C |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Установка | Встраиваемый |