Технический лист для бытовых холодильников-морозильников в соответствии с требованиями СТБ 2475 – 2016

|  |  |
| --- | --- |
| Торговая марка | SMEG |
| Модель  | FAB32LWH3 |
| Категория модели холодильного оборудования | Холодильник -морозильник |
| Класс энергоэффективности | А+++ |
| Потребление энергии «XYZ» кВт·ч/год, основанное на результатах стандартного испытания, проводимого в течение 24 ч. Фактическое энергопотребление будет зависеть от того, как будет использоваться холодильный прибор, и где он расположен | 178 кВт·ч/год |
| Полезный объем всех отделений, которые не маркируются «звездочками» | 204 л |
| Полезный объем всех отделений для хранения замороженных пищевых продуктов, которые маркируются «звездочками» | 97 л |
| Количество «звездочек» отделения для хранения замороженных пищевых продуктов | 4 |
| Система для хранения замороженных пищевых продуктов  | Без инееобразования |
| Значение безопасного отключения энергии | 40 ч |
| Замораживающая способность  | 5 кг/сутки |
| W [климатический класс]. Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от «X» [нижняя температура] ° C до «X» [верхняя температура] ° C | W=SN-T, X=10°C до Y=43°C |
| Корректированный уровень звуковой мощности | 37 дБ |
| Установка | Отдельностоящий |