Технический лист для бытовых холодильников-морозильников в соответствии с требованиями СТБ 2475 – 2016

|  |  |
| --- | --- |
| Торговая марка | SMEG |
| Модель | S3C120P1 |
| Категория модели холодильного оборудования | Холодильник -морозильник |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Потребление энергии «XYZ» кВт·ч/год, основанное на результатах стандартного испытания, проводимого в течение 24 ч. | 215 кВт·ч/год |
| объем камеры охлаждения (полезный объем всех отделений, которые не маркируются «звездочками») | 174 л |
| объем морозильного отделения (полезный объем всех отделений для хранения замороженных пищевых продуктов, которые маркируются «звездочками») | 15 л |
| Количество «звездочек» отделения для хранения замороженных пищевых продуктов | 4 |
| Система для хранения замороженных пищевых продуктов | Без инееобразования |
| Значение безопасного отключения энергии | 12 ч |
| Замораживающая способность | 2 кг/сутки |
| W [климатический класс]. Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от «X» [нижняя температура] ° C до «X» [верхняя температура] ° C | W=SN-N-ST, X=10°C до X=38°C |
| Корректированный уровень звуковой мощности | 35 дБ |
| Установка | Встроенный прибор |