Технический лист для бытовых посудомоечных машин в соответствии с требованиями СТБ 2455 – 2016

|  |  |
| --- | --- |
| Торговая марка | SMEG |
| Наименование модели  | STC75 |
| Количество комплектов посуды | 7 |
| Класс энергетической эффективности | A |
| Энергопотребление «Х» кВтч в год на основе 280 стандартных циклов очистки с использованием заполнения холодной водой и потребления малой мощности. Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как используется прибор | 208 кВт·ч/год |
| Потребление энергии (Et) стандартного цикла очистки | 0.73 кВт·ч/год |
| Режим электропотребления-режим ожидания | 0.02 Вт |
| Потребляемая мощность - режим ожидания stand by | 0.80 Вт |
| Потребление воды «Х» литров в год при 280 стандартных циклах очистки.Фактическое потребление воды будет зависеть от того, как используется прибор | 2800л |
| Класс эффективности сушки «X» по шкале от G (наименее эффективный) до A | А |
| «Стандартная программа» - это стандартный цикл очистки, к которому относится информация на этикетке и тех.описании. Эта программа подходит для очистки обычно загрязненной посуды и является самой эффективной программой с точки зрения расхода энергии и воды | ECO |
| Программное время для стандартного цикла очистки | 150 мин. |
| Уровень шума, выраженный в дБ  | 43 дБ |
| Установка | Полностью встраиваемая |