Технический лист для бытовых посудомоечных машин в соответствии с требованиями СТБ 2455 – 2016

|  |  |
| --- | --- |
| Торговая марка | SMEG |
| Наименование модели | STL26123 |
| Количество комплектов посуды | 13 |
| Класс энергетической эффективности | A+ |
| Энергопотребление «Х» кВтч в год на основе 280 стандартных циклов очистки с использованием заполнения холодной водой и потребления малой мощности. Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как используется прибор | 292 кВт·ч/год |
| Потребление энергии (Et) стандартного цикла очистки | 1.03 кВт·ч/год |
| Режим электропотребления-режим ожидания | 0.02 Вт |
| Потребляемая мощность - режим ожидания stand by | 0.80 Вт |
| Потребление воды «Х» литров в год при 280 стандартных циклах очистки.  Фактическое потребление воды будет зависеть от того, как используется прибор | 2380л |
| Класс эффективности сушки «X» по шкале от G (наименее эффективный) до A | А |
| «Стандартная программа» - это стандартный цикл очистки, к которому относится информация на этикетке и тех.описании. Эта программа подходит для очистки обычно загрязненной посуды и является самой эффективной программой с точки зрения расхода энергии и воды | ECO |
| Программное время для стандартного цикла очистки | 165 мин. |
| Продолжительность режима left-on (Tl ) | 5 мин. |
| Уровень шума, выраженный в дБ | 45дБ |
| Установка | Полностью встраиваемая |