Вкладыш в инструкцию по эксплуатации

Технический лист для бытовых холодильных приборов в соответствии с требованиями СТБ 2475 – 2016

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование или торговый знак изготовителя | SMEG |
| Наименование модели  | C8175TNE |
| Категория модели  | 7 - Холодильник - морозильник |
| Класс энергетической эффективности | A++ |
| Потребление энергии «XYZ» кВтꞏч/год, основанное на результатах стандартного испытания, проводимого в течение 24 ч. Фактическое энергопотребление будет зависеть от того, как будет использоваться холодильный прибор и где он расположен | 252 кВт·ч/год |
| Объем отделения для хранения свежих пищевых продуктов | 166 л |
| Объем отделения для хранения скоропортящихся пищевых продуктов | 19 л |
| Объем морозильного отделения | 69 л |
| Количество "звезд" морозильной камеры | 4 |
| «Без инееобразования» (система No-Frost) | Полный |
| Значение безопасного отключения энергии «X», ч | 13 ч |
| Замораживающая способность (Морозильная мощность) | 3.5 кг/сутки |
| Климатический класс: W [климатический класс]. Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от «X» [нижняя температура] °C до «Y» [верхняя температура] °C | W=SN-T, X=10°C, Y=43°C |
| Уровень звуковой мощности | 38 дБ |
| Установка | Встраиваемый |