Вкладыш в инструкцию по эксплуатации

Информационный лист для бытовых холодильных приборов в соответствии с требованиями СТБ 2474 – 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название изготовителя или товарный знак: SMEG | | | | | | | |
| Адрес изготовителя: Via Leonardo da Vinci, 4 42016 Guastalla (RE) - Italy | | | | | | | |
| Модель: FAB28RWH6 | | | | | | | |
| Тип холодильного прибора: холодильник-морозильник | | | | | | | |
| Устройство с низким уровнем шума: | | | нет | Тип конструкции: | | отдельно стоящий | |
| Устройство для хранения вина: | | | нет | Другое холодильное устройство: | | да | |
| Общие параметры продукта: | | | | | | | |
| Параметр | | | Значение | Параметр | | Значение | |
| Габаритные размеры (см) | Высота | | 153 | Общий объем (дм3 или л) | | 270 | |
| Ширина | | 60 |
| Глубина | | 73 |
| Индекс энергетической эффективности *EEI* | | | 64 | Класс энергетической эффективности | | С | |
| Значение корректированного уровня звуковой мощности, дБ(А) | | | 35 | Класс акустического шума | | B | |
| Годовое потребление энергии (кВт·ч/год) | | | 104,00 | Климатический класс: | | расширенный умеренный / умеренный / субтропический / тропический | |
| Минимальная температура окружающей среды (°C), для которой подходит холодильный прибор | | | 10 | Максимальная температура окружающей среды (°C), для которой подходит холодильный прибор | | 43 | |
| Зимняя настройка | | | нет |  | | | |
| Параметры отделения: | | | | | | | |
| Тип отделения | | | Параметры и значения отделения | | | | |
| Объем отделения (дм3 или л) | Рекомендуемая настройка температуры для оптимального хранения продуктов  (° C). Эти настройки не должны противоречить условиям хранения, изложенным в таблице Д.2. | Производительность замораживания (кг/24 ч) | | Наличие системы без инееобразования (да/нет) |
| Кладовая | | нет | - | - | - | | - |
| Для хранения вина | | нет | - | - | - | | - |
| Отделение с умеренной температурой | | нет | - | - | - | | - |
| Свежие продукты | | да | 244,0 | 4 | - | | да |
| Для скоропортящихся продуктов | | нет | - | - | - | | - |
| Ноль звезд и изготовление льда | | нет | - | - | - | | - |
| Одна звездочка | | нет | - | - | - | | - |
| Две звездочки | | нет | - | - | - | | - |
| Три звездочки | | нет | - | - | - | | - |
| Морозильник (четыре звездочки) | | да | 26,0 | - 18 | 5,00 | | нет |
| Секция с маркировкой «две звездочки» | | нет | - | - | - | | - |
| Многофункциональное | | нет | - | - | - | | - |
| **Для отделения четыре звездочки:** | | | | | | | |
| Установка быстрой заморозки | | | | нет | | | |
| **Параметры источника света:** | | | | | | | |
| Тип источника света | | | | LED | | | |
| Класс энергетической эффективности | | | | F | | | |
| **Минимальный срок гарантии, предоставляемой производителем:** 24 месяца | | | | | | | |
| **Дополнительная информация:** ссылка на веб-сайт импортера с информацией о приборе: https://veer.by/smeg | | | | | | | |