Вкладыш в инструкцию по эксплуатации

Информационный лист для бытовых холодильных приборов в соответствии с требованиями СТБ 2474 – 2020

|  |
| --- |
| Название изготовителя или товарный знак: SMEG |
| Адрес изготовителя: Via Leonardo da Vinci, 4 42016 Guastalla (RE) - Italy |
| Модель: FQ60CPO6 |
| Тип холодильного прибора: холодильник-морозильник |
| Устройство с низким уровнем шума: | нет | Тип конструкции: | отдельно стоящий |
| Устройство для хранения вина: | нет | Другое холодильное устройство: | да |
| Общие параметры продукта: |
| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| Габаритные размеры (см) | Высота | 187 | Общий объем (дм3 или л) | 572 |
| Ширина | 92 |
| Глубина | 71 |
| Индекс энергетической эффективности *EEI* | 100 | Класс энергетической эффективности | E |
| Значение корректированного уровня звуковой мощности, дБ(А) | 37 | Класс акустического шума | C |
| Годовое потребление энергии (кВт·ч/год) | 338,00 | Климатический класс: | расширенный умеренный / умеренный / субтропический / тропический |
| Минимальная температура окружающей среды (°C), для которой подходит холодильный прибор | 10 | Максимальная температура окружающей среды (°C), для которой подходит холодильный прибор | 43 |
| Зимняя настройка | нет |  |
| Параметры отделения: |
| Тип отделения | Параметры и значения отделения |
| Объем отделения (дм3 или л) | Рекомендуемая настройка температуры для оптимального хранения продуктов (° C). Эти настройки не должны противоречить условиям хранения, изложенным в таблице Д.2. | Производительность замораживания (кг/24 ч) | Наличие системы без инееобразования (да/нет) |
| Кладовая | нет | - | - | - | - |
| Для хранения вина | нет | - | - | - | - |
| Отделение с умеренной температурой | нет | - | - | - | - |
| Свежие продукты | да | 376,0 | 4 | - | да |
| Для скоропортящихся продуктов | нет | - | - | - | - |
| Ноль звезд и изготовление льда | нет | - | - | - | - |
| Одна звездочка | нет | - | - | - | - |
| Две звездочки | нет | 19,0 | - 18 | - | да |
| Три звездочки | нет | - | - | - | - |
| Морозильник (четыре звездочки) | да | 79,0 | - 18 | 9,00 | да |
| Секция с маркировкой «две звездочки» | нет | - | - | - | - |
| Многофункциональное | нет | - | - | - | - |
| **Для отделения четыре звездочки:** |
| Установка быстрой заморозки | да |
| **Параметры источника света:** |
| Тип источника света | LED |
| Класс энергетической эффективности | G |
| **Минимальный срок гарантии, предоставляемой производителем:** 24 месяца |
| **Дополнительная информация:** ссылка на веб-сайт импортера с информацией о приборе: https://veer.by/smeg |