Технический лист для бытовых варочных панелей в соответствии

с требованиями СТБ 2477 – 2017, 2248-2012

|  |  |
| --- | --- |
| Торговая марка | SMEG |
| Модель | SE363ETB |
| Тип варочной поверхности | Электрический |
| Количество зон приготовления и / или газовых горелок | 3 |
| Зона 1 | Передняя левая |
| Зона 2 | Задняя левая |
| Зона 3 | Правая |
| Зона нагрева 1 | Керамическая - одинарная |
| Зона нагрева 2 | Керамическая - одинарная |
| Зона нагрева 3 | Керамическая - тройная |
| Диаметр или длина / ширина 1-й зоны | 18.4 |
| Диаметр или длина / ширина зоны 2 | 14.8 |
| Диаметр или длина / ширина 3-й зоны | 28.8 |
| Зона потребления энергии 1 | 170 Вт⋅ч/кг |
| Зона потребления энергии 2 | 160 Вт⋅ч/кг |
| Зона потребления энергии 3 | 182.2 Вт⋅ч/кг |
| Потребление энергии, варочная поверхность | 170.7 Вт⋅ч/кг |