Технический лист для бытовых варочных панелей в соответствии

 с требованиями СТБ 2477 – 2017, 2248-2012

|  |  |
| --- | --- |
| Торговая марка | SMEG |
| Модель  | SE364ETD |
| Тип варочной поверхности | Электрический |
| Количество зон приготовления и / или газовых горелок | 4 |
| Зона 1 | Передняя левая |
| Зона 2 | Задняя левая |
| Зона 3 | Задняя правая |
| Зона 4 | Передняя правая |
| Зона нагрева 1 | Керамическая-одинарная |
| Зона нагрева 2 | Керамическая - одинарная |
| Зона нагрева 3 | Керамическая - двойная |
| Зона нагрева 4 | Керамическая - одинарная |
| Диаметр или длина / ширина 1-й зоны | 18.4 |
| Диаметр или длина / ширина зоны 2 | 14.8 |
| Диаметр или длина / ширина 3-й зоны | 21.4 |
| Диаметр или длина / ширина зоны 4 | 14.8 |
| Зона потребления энергии 1 | 181 Вт⋅ч/кг |
| Зона потребления энергии 2 | 161.2 Вт⋅ч/кг |
| Зона потребления энергии 3 | 187.4 Вт⋅ч/кг |
| Зона потребления энергии 4 | 161.2 Вт⋅ч/кг |
| Потребление энергии, варочная поверхность | 172.7 Вт⋅ч/кг |