Технический лист для бытовых духовых шкафов в соответствии

с требованиями СТБ 2478 – 2017

|  |  |
| --- | --- |
| Торговая марка | SMEG |
| Модель | SF855RA |
| Класс энергоэффективности | 114.9% |
| Класс энергоэффективности | B |
| Потребление энергии с принудительной вентиляцией (кВт·ч/цикл) | 0.97 кВт·ч/цикл |
| Потребление энергии с естественной вентиляцией (кВт·ч/цикл) | 1.1 кВт·ч/цикл |
| Количество духовок | 1 |
| Источник питания основной духовки | Электричество |
| Объем | 70 л |
| Масса продукта | 39.700 |