Технический лист для бытовых духовых шкафов в соответствии

с требованиями СТБ 2478 – 2017

|  |  |
| --- | --- |
| Торговая марка | SMEG |
| Модель | SFP805AO |
| Класс энергоэффективности | 94,8% |
| Класс энергоэффективности | A |
| Потребление энергии с принудительной вентиляцией (кВт⋅ч) | 0.8 кВт⋅ч |
| Потребление энергии с естественной вентиляцией (кВт⋅ч) | 1.03 кВт⋅ч |
| Количество духовок | 1 |
| Источник питания основной духовки | Электричество |
| Объем | 70 л |
| Масса продукта | 41.600 |