Технический лист для бытовых духовых шкафов в соответствии

с требованиями СТБ 2478 – 2017

|  |  |
| --- | --- |
| Торговая марка | SMEG |
| Модель | SFT805PO |
| Класс энергоэффективности | 95.2% |
| Класс энергоэффективности | A |
| Потребление энергии с принудительной вентиляцией (кВт·ч/цикл) | 0.8 кВт·ч/цикл |
| Потребление энергии с естественной вентиляцией (кВт·ч/цикл) | 1.15 кВт·ч/цикл |
| Количество духовок | 1 |
| Источник питания основной духовки | Электричество |
| Объем | 70 л |
| Масса продукта  | 38.10 |