Технический лист для бытовых варочных панелей в соответствии

 с требованиями СТБ 2477 – 2017, 2248-2012

|  |  |
| --- | --- |
| Торговая марка | SMEG |
| Модель  | SI5322B |
| Тип варочной поверхности | Электрический |
| Количество зон приготовления и / или газовых горелок | 2 |
| Зона 1 | Передняя центральная |
| Зона 2 | Задняя центральная |
| Зона нагрева 1 | Индукция - одинарная |
| Зона нагрева 2 | Индукционная - одинарная |
| Диаметр или длина / ширина 1-й зоны | 16.0 |
| Диаметр или длина / ширина зоны 2 | 21.0 |
| Зона потребления энергии 1 | 166.3 Вт⋅ч/кг |
| Зона потребления энергии 2 | 166.1 Вт⋅ч/кг |
| Зона потребления энергии 3 | 166.2 Вт⋅ч/кг |